Пояснительная записка

Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. «Город-4» от опоры №1  до опоры №64 ВЛ-6кВ фид. «Водозабор линия №1»
Воздушная линия 6 кВ выполнена на деревянных опорах с ж/б приставками 1973-1976 гг. проходит по лесному массиву. 
Деревянные опоры сгнили требуют замены. Приставки выполнены из железобетонных свай длинной 6м, что делает не выполнимым подъем электромонтеров на опоры на когтях.

  Расстояния между опор достигает 90 м, из-за этого большое провисание проводов (ПУЭ 2.5.212 не менее 7м по вертикали) 

