Пояснительная записка

Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. «Город-4» от ГПП-2 до опоры №48
Воздушная линия 6 кВ выполнена на деревянных опорах и металлических мачтах 1973-1978 гг. Мачты подверглись сильной коррозии, деревянные опоры сгнили. Расстояния между опор достигает 90 м, из за этого большое провисание проводов (ПУЭ 2.5.212 не менее 7м по вертикали) 

ВЛ-6 кВ проходит по улицам ширина которых 10 м. Во многих местах не соблюдены габариты от зданий и сооружений (ПУЭ 2.5.216 не менее 2м по горизонтали).
